Flash Drive Information Extractor v.8.x

Бесплатная программа для получения информации о флешках.

Программа обладает возможностью определения модели USB контроллера, модели и типа памяти для многих современных USB флешек. Особенность программы в том, что эти данные определяются напрямую, а не по косвенным признакам типа VID/PID.

Во многих случаях программа сработает, даже если поврежден загрузочный сектор или разрушена файловая система.

При помощи программы можно получить следующие данные:

       модель контроллера
       возможные варианты установленных во флешке чипов памяти
       тип установленной памяти
       заявленный производителем максимальный потребляемый ток
       версия USB
       физический объем диска
       объем диска, сообщаемый операционной системой
       VID и PID
       Query Vendor ID
       Query Product ID
       Query Product Revizion
       Controller Revision
       Flash ID (не для всех конфигураций)
       Chip F/W (для некоторых контроллеров)
       некоторые другие параметры, полезные для специалистов.

Установка
==============================================
Скопируйте из ZIP-архива папку с файлами usbflashinfo в любое место на жестком диске.
Системные требования:
       Windows 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8/10.
       Место на жестком диске: 8 МБ.


Инструкция по применению
==============================================
1.  Вставьте флешку в любой USB порт.
Не следует подключать две или более флешек, так как будут получены данные только для одной из них.

2.  Запустите Flash Drive Information Extractor (\usbflashinfo\GetFlashInfo.exe)

3.  Щелкните кнопку "Получить информацию о флешке" ("Get USB Flash Drive Information").
Через несколько секунд в окне появится определившаяся информация.

4.  Чтобы повторить измерения, нужно перезапустить программу.


Примечания
==============================================
Программа работает только с флешками и не реагирует на другие USB устройства, такие как кардридеры (SD карты в любом оформлении), смартфоны, MP3 плееры, фотоаппараты и тому подобные. Иногда кардридеры оформляются в виде флешек (например, некоторые модели Verbatim).
В этих случаях программа или не отобразит никакой информации, или не определит тип контроллера и чип памяти.

Рекомендуется запускать программу не раньше, чем через 20-30 секунд после того, как флешка вставлена в USB порт, иначе флешка может быть не до конца инициализирована системой.

Не следует проводить измерения одновременно с работой других программ низкоуровневого доступа к флешке, например, утилит производителей контроллеров. В этом случае данные будут определены неправильно. После работы с такими программами нужно обязательно извлечь флешку из USB порта.

Иногда для определения параметров требуется значительное время (до 30 секунд).

Если при определении параметров программа "зависает" (это иногда случается, если флешка неисправна), следует, не пытаясь закрыть программу, просто вынуть флешку из USB-разъема. Данные флешки после этого, как правило, программой определяются.

Рекомендуется наличие соединения с интернетом, так как в некоторых случаях программа может посылать данные флешки на наш web-сервер для анализа.

Программа сохраняет свои служебные данные в раздел реестра Windows \HKEY_CURRENT_USER\Software\AntSpec\GetFlashInfo\.


Последнюю версию программы всегда можно скачать по адресу:
http://www.antspec.com/usbflashinfo/


Copyright © 2005-2017 ANTSpec Software. All rights reserved.
All trademarks are the sole property of their respective owners. 
