Создаем универсальную загрузочную USB флешку x64 bit (UEFI + MBR)
1. Открываем командную строку, жмем после каждой команды Enter:
diskpart.exe
2. Выводим список, в котором видим подключенную USB флешку:
list disk
3. Выбираем номер в списке, под которым ваша флешка USB (Внимание, не ошибитесь!):
select disk 5
4. Очищаем флешку:
clean
5. Создаем на флешке новый Активный раздел и форматируем его в FAT32:
create partition primary
select partition 1
active
format quick fs=fat32
assign
exit
exit
6. Копируем содержимое образа ISO Windows x64 на флешку, например, монтируем образ на виртуальный привод и переносим с диска на нашу флешку.
Все, загрузочная флешка готова для загрузки в UEFI.

Чтобы флешка стала загрузочной в любом режиме Secure Boot UEFI, сделаем следующее:
7. Дублируем копированием содержимое папки "X:\efi\microsoft" на флешке в папку на флешке "X:\efi"
(где X – буква диска флешки). На запрос копирования папки "Boot" кликаем "Слияние" папок.
и дополнительно копируем файл "X:\efi\boot\bootx64.efi" в папку на этой же флешке "X:\boot\bootx64.efi"
Теперь, если желаем, можно сделать флешку универсальной: для загрузки стандартным способом (MBR).
8. Запустите командную строку от имени Администратора, в ней наберите:
X:\boot\bootsect.exe /nt60 X:
(где Х – буква флешки)
В итоге, получилась флешка с возможностью загрузки Windows, как в режиме MBR, так и в режиме EFI GPT
1. Перед загрузкой компьютера подключаем нашу USB флешку и жмем клавишу входа в БИОС - в окне БИОС - вкладка "Boot" выбираем:
Legacy BIOS - для загрузки c флешки стандартным способом (MBR), либо
UEFI - для загрузки c флешки, отформатированной под EFI (GPT)
2. В зависимости от выбранного способа загрузки, вы установите Windows 8 (x64 bit), либо на разделы MBR, либо на GPT:

Разделы GPT доступны только в AHCI режиме работы HDD, данный режим устанавливается в BIOS материнской платы
Таблица разделов MBR: ограничение в 4 раздела; загрузка только в режиме эмуляции BIOS; максимальный объем HDD не более 2Tb (2 TeraByte = ~2 000 Gigabyte).
Таблица разделов GPT: ограничение в 128 разделов; загрузка в режиме UEFI; максимальный объем HDD не более 18Eb (18 ExaByte = ~18 000 000 TeraByte).