

Создаем универсальную загрузочную USB флешку x64 bit (UEFI + MBR)

1. Открываем командную строку, жмем после каждой команды Enter:

diskpart.exe

2. Выводим список, в котором видим подключенную USB флешку:

list disk

3. Выбираем номер в списке, под которым ваша флешка USB (Внимание, не ошибитесь!):

select disk 5

4. Очищаем флешку: 

clean

5. Создаем на флешке новый Активный раздел и форматируем его в FAT32:

create partition primary

select partition 1

active

format quick fs=fat32

assign

exit
exit

6. Копируем содержимое образа ISO Windows x64 на флешку, например, монтируем образ на виртуальный привод и переносим с диска на нашу флешку.

Все, загрузочная флешка готова для загрузки в UEFI.
 


Чтобы флешка стала загрузочной в любом режиме Secure Boot UEFI, сделаем следующее:

7. Дублируем копированием содержимое папки "X:\efi\microsoft" на флешке в папку на флешке "X:\efi" 
(где X – буква диска флешки). На запрос копирования папки "Boot" кликаем "Слияние" папок.

и дополнительно копируем файл "X:\efi\boot\bootx64.efi"  в папку на этой же флешке "X:\boot\bootx64.efi"

Теперь, если желаем, можно сделать флешку универсальной: для загрузки стандартным способом (MBR).

8. Запустите командную строку от имени Администратора, в ней наберите: 

X:\boot\bootsect.exe /nt60 X:

(где Х – буква флешки)


В итоге, получилась флешка с возможностью загрузки Windows, как в режиме MBR, так и в режиме EFI GPT

1. Перед загрузкой компьютера подключаем нашу USB флешку и жмем клавишу входа в БИОС - в окне БИОС - вкладка "Boot" выбираем:

Legacy BIOS - для загрузки c флешки стандартным способом (MBR), либо
UEFI - для загрузки c флешки, отформатированной под EFI (GPT)

2. В зависимости от выбранного способа загрузки, вы установите Windows 8 (x64 bit), либо на разделы MBR, либо на GPT:
 
 
Разделы GPT доступны только в AHCI режиме работы HDD, данный режим устанавливается в BIOS материнской платы

Таблица разделов MBR: ограничение в 4 раздела; загрузка только в режиме эмуляции BIOS; максимальный объем HDD не более 2Tb (2 TeraByte = ~2 000 Gigabyte).

Таблица разделов GPT: ограничение в 128 разделов; загрузка в режиме UEFI; максимальный объем HDD не более 18Eb (18 ExaByte = ~18 000 000 TeraByte). 







